                                                                 2026/6/1
                                                 BoxCenterPro  Ver. 1.0.8.3


VideoPro 4K及び5シリーズをご使用になる皆様へ
                                                             MEDIAEDGE株式会社

この度は、VideoPro 4K及び5シリーズをご使用頂きありがとうございます。
このReadmeには、VideoPro 4K及び5シリーズ操作ユーティリティーソフトウェアBoxCenterProに関して、
マニュアルに記載されていない事項について述べられています。
今後バージョンアップされた場合には、是非このReadmeをご覧ください。

[ご注意]
・5シリーズの製品でBoxCenterProに対応しているのはVPC-WX5EAのみです。
　その他の5シリーズ製品は、今後順次対応します。
　未対応製品は従来のBoxCenterをご利用下さい。
　未対応製品を接続した場合には警告画面が表示されます。
・操作方法は各製品のマニュアルを参照ください。
・BoxCenterProは同時に複数起動しないでください。
  また従来のBoxCenterやUpdate Firmware.exeと同時に起動しないでください。 
  同時に起動している場合、正常動作しないことがあります。

[ご使用方法]
1. BoxCenterProを弊社ホームページよりダウンロードします。
   次のURLにて製品を選んで頂き、各製品ページのダウンロードからBoxCenterProを入手頂くことができます。
   https://www.mediaedge.co.jp/product/list/videopro
2. ダウンロードしたZipファイルを解凍し
　 ファイル中のBoxCenterPro_x.x.x.x.exeおよびBOXSDK.dllをWindows上の同じディレクトリに置きます。
   ※x.x.x.xはバージョン番号です。
3. VideoProの電源を入れた後にPCとUSBケーブルにて接続します。
   ※VideoProをコントロールモードをDIPSWにて事前に設定しておきます。
　   詳細は各製品のマニュアルを参照ください。
4. BoxCenterPro_x.x.x.x.exeをダブルクリックして起動します。
　 操作画面が立ち上がります。
   ※VideoProを認識しない場合は、BoxCenterProを一度閉じて頂き、再度手順に従ってください。
 　※VideoProを追加接続した場合は、一旦すべてのBoxCenterProを閉じてから使用してください。
   ※警告画面が出る場合、対象ではないモデルが接続されていると可能性がありますので接続している機種をご確認ください。
   ※BoxCenterProがクラッシュして接続されていたVideoProのみ検出しなくなった場合は、
   　接続されているすべてのVideoProの電源を一度切り、PCを再起動をお試しください。

[BoxCenterPro更新履歴]

Ver.1.0.8.3 (2026/6/1リリース）
	 ・VPUC-HS1(4Kスケーリングモデル）に対応

Ver.1.0.7.2 (2025/8/29リリース）
	 ・VPC-WX5EAに対応
	 
Ver.1.0.6.1 (2024/8/26リリース）
	 ・VPUC-SH1 (4Kスケーリングモデル）に対応

Ver.1.0.3.1 (2022/11/15リリース）
	 ・初回リリース（VideoPro4Kシリーズ4機種対応）

以上
